Instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Oprogramowanie Konfiguracyjne Systemu Oświetlenia zostało zaprojektowane jako narządzie do konfigurowania i testowania sterowników firmy MICROMEX.

Program może pracować w środowiskach MS Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie prawa do niniejszej instrukcji są własnością firmy MICROMEX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszej instrukcji w całości lub jej części w dowolny sposób bez zgody firmy MICROMEX jest zakazane.

2. INSTALOWANIE

Należy przekopiować katalog „HALA”na dysk twardy.

Następnie uruchomić setup.exe. Podczas pierwszego uruchomienia program utworzy plik hala.exe, który jest programem wykonawczym panelu konfiguracyjnego.

Pliki z rozszerzeniem txt przeznaczone są dla wersji demonstracyjnej.

Uwaga: NIE można ręcznie zmieniać żadnego pliku gdyż może program nie działać

poprawnie:

INTRO

Jako pierwsze okno ukazuje się prezentacja – plan hali z zaznaczonymi ciągami komunikacyjnymi lampami oraz czujnikami ruchu i pakietami wyłączników.

Na tym rysunku można zasymulować reakcję systemu na zadziałanie czujników ruchu

Aby zasymulować działanie czujnika ruchu należy kliknąć pomarańczowy symbol ,lub poruszyć wskaźnikiem w obszarze działania czujnika (zaznaczoną szaroniebieską poświatą poruszającą się wokół symbolu czujnika). Wtedy symbole lamp przypisanych do czujników zmienią kolor oznaczając świecenie się lampy .

Przycisk „wyłącz” „gasi” wszystkie lampy tzn. przywraca pierwotny czarny kolor.

Przycisk „konfiguracja” uruchamia właściwy program konfiguracyjny.

Gdzie po podaniu hasła mamy dostęp do opcji konfiguracyjnych systemu.

Panele przy wejściach.

Przy wejściach znajdują się panele gdzie każdy ma 4 przyciski pozwalające uruchomić indywidualnie przypisaną mu scenę. Po kliknięciu symbolu panelu powiększa się on i uaktywnia przyciski. Po wybraniu któregoś z nich symbol pakietu zmniejsza się dezaktywując przyciski.

Uwaga

1. Na rysunku w wersji Demo załączana jest permanentnie scena załączona programem konfiguracyjnym symulując odczytywanie stanu aktualnego z systemu.

2. Zarówno symulacją ruchu jak i przyciskami z paneli następuje jedynie załączenie lamp ich wyłączenie uzyskujemy wciskając przycisk „wyłącz” na rysunku.

3. MENU GŁÓWNE

Po uruchomieniu programu konfiguracyjnego hala.exe ukaże się główne okno programu z menu głównym w ich podstawowej formie.

Okno przedstawia tablicę 108 sektorów, na które została podzielona hala zakładu. Każdy z sektorów odpowiada zainstalowanej oprawie oświetleniowej.

Każdy z sektorów jest polem edycyjnym (przyciskiem), który może przybrać trzy kolory:

SZARY - sprawna lampa nie włączoną (np. nie wchodzącą w skład sceny aktualnie załączonej)

ŻÓŁTY - pracująca lampa

CZERWONY – AWARIA (lampa wymaga interwencji serwisu nie działa prawidłowo)

Po wybraniu klawisza z tablicy sektorów (opraw) pojawia się okno ze szczegółową informacją o stanie oprawy lampy.

Po wybraniu klawisza wyłącz oświetlenie wyłączamy wszystkie lampy.

Punkty C1-C8 oznaczają czujniki ruchu. W momencie zadziałania któregoś z czujników lokalizacja (punkt) mu odpowiadający zmieni kolor na jasnozielony.

Okno z zakładką „Konfiguracja” służy do zdefiniowania parametrów pracy systemu:

- Czas wyłączenia oświetlenia przy braku ruchu – Czas (min), po którym przy braku ruchu w pomieszczeniu nastąpi samoczynne wyłączenie oświetlenia.

Okno „Sceny” pozwala przypisać poszczególne lampy do jednej z ośmiu scen.

Każdy czujnik ruchu można przypisać do jednej sceny ( najlepiej wszystkie czujniki do sceny gdzie załączają się ciągi komunikacyjne) oraz jeden z czterech przycisków przy wejściach do odpowiadającej mu sceny.

Przyciski przy wejściach można konfigurować niezależnie dla każdego wejścia.

Konfiguracja polega na:

wybraniu zakładki odpowiadającej scenie, którą chcemy konfigurować

zaznaczeniu pól odpowiadającym oprawom oświetleniowym, które chcemy przypisać danej scenie.

zaznaczeniu pól czujników ruchu przypisywanych do sceny (pamiętając, że każdy czujnik jest tylko w jednej scenie)

przypisaniu numerów scen dla klawiszy kaset przy wejściach na halę.

Klawisz „Zapisz” powoduje przesłanie informacji do systemu

Wybranie innej zakładki bez wcześniejszego wciśnięcia klawisza „Zapisz” spowoduje utratę wprowadzonych zmian.
Okno „harmonogram” pozwala ustalić kolejność i czas załączania się scen oświetlenia w zależności od pory dnia i dnia tygodnia.

Konfiguracja przebiega następująco:

zaznaczyć pola dni tygodnia dla których ma obowiązywać ten harmonogram

przycisnąć klawisz „dalej”

w nowym oknie wybieramy godzinę minuty i sceny, które mają się załączyć o tym czasie.

przycisnąć klawisz „Zapisz” w celu zapisania ustawień w systemie

aby powrócić do poprzedniego okna należy przycisnąć klawisz „Anuluj”

Można ustalić harmonogram dla określonej daty.

w zakładce „harmonogram” przyciskamy klawisz „harmonogram szczególny”

w nowym oknie klikamy przycisk kalendarza

w oknie kalendarza ustalamy konkretną datę

wpisujemy godzinę i minuty w polach „czas”

zaznaczamy sceny które mają się załączyć o tym ustalonym czasie.

przyciskamy klawisz „zapisz” w celu zapisania informacji do systemu

można także powrócić bez zapisywania klawiszem „Anuluj”

W przypadku zagubienia hasła.
Aby utworzyć nowe konto użytkownika można użyć specjalnego programu Genklucz.exe Znajdujący się w katalogu fscommand. Wpisujemy nowego użytkownika i jego hasło. Naciskamy przycisk Generuj i od tej chwili konto dostępne jest dla programu konfiguracyjnego.